**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

Predmet javnega naročila: **NAKUP 8 + 1 sedežnega kombija z nizkimi emisijami za prevoz otrok in hrane za Osnovno šolo Krmelj**

|  |
| --- |
| **Splošne specifikacije** |

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi takšna vozila, ki bodo v polnosti izpolnjevala predmetne zahteve, pri tem pa predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje tehničnih zahtev. V prospektu je potrebno označiti izpolnjevanje zahteve.

|  |
| --- |
| **Opis predmeta/postavke** |

Navodila za izpolnjevanje: Ponudnik v stolpec »PONUJENO« vpiše ponujeno vrednost in stran v katalogu ali tehnično specifikacijo, iz katere je vidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ZAHTEVANO** | | **PONUJENO** | **Stran katalog oz. drugo dokazilo** |
| Proizvajalec |  | |  |  |
| Tip vozila | Kombinirano vozilo | |  |  |
| Vrsta vozila | osebno | |  |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE** |  | |  |  |
| Tip menjalnika | 6-stopenjski menjalnik | |  |  |
| Število sedišč | 8 + 1 | |  |  |
| **MOTOR (dizelski)** | | |  |  |  |
| Prostornina (cm3) | 1900 - 2000 | |  |  |
| Moč motorja (kW) | 105 - 115 | |  |  |
| Izpust CO2 (g/km) | < 180 | |  |  |
| **KRMILNI MEHANIZEM** | | |  |  |  |
| Volan / servo (tip) | Servo (hidravlični ali električni) | |  |  |
| **VARNOST** | | |  |  |  |
| ABS, ASR, ESP | | DA |  |  |
| 2 x AIR BAG | | DA |  |  |
| Blokada zagona motorja | | DA |  |  |
| Varnostni trikotnik in prva pomoč + vsa obvezna dodatna oprema po zakonu | | DA |  |  |
| Rezervno kolo | | DA |  |  |
| VRATA | | Vgrajen mehanizem, ki med vožnjo zagotavlja avtomatsko zaklepanje vseh vrat vozila oz. stranskih in zadnjih vrat iz notranje strani vozila |  |  |
| SIGNAL – zvočno opozorilo za vzratno vožnjo z avtomatskim vklopov varnostnih utripalk | | DA |  |  |
| **OBLIKA IN DIMENZIJE** | | |  |  |  |
| Karoserija | | kombinirano vozilo |  |  |
| Število vrat  *\*čim lažji dostop do zadnjih sedežev* | | 3 vratna – desna drsna\*, zadnja dvižna |  |  |
| Dolžina vozila | | Podaljšana verzija |  |  |
| Pogon | | Spredaj   * *zapora diferenciala ali GRIP CONTROL ali EXTENDED GRIP* |  |  |
| Širina vozila (z odprtimi ogledali) | | vsaj 2200 mm |  |  |
| Višina vozila | | vsaj 1900 mm |  |  |
| Medosna razdalja | | vsaj 3400 mm |  |  |
| Velikost prtljažnega prostora | | Dolžina do sedežev vsaj 1100 mm,  Širina vsaj 1600 mm |  |  |
| **MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA** | | |  |  |  |
| Voznikov sedež z nasloni za roke | | DA |  |  |
| Dvosedežna klop na sovoznikovi strani | | DA |  |  |
| Digitalni tahograf | | DA |  |  |
| Klima (dvopodročna), hlajenje zadaj | | DA |  |  |
| El. pomik stekel | | DA |  |  |
| Centralno daljinski zaklepanje | | DA |  |  |
| Parkirni senzorji spredaj in zadaj, nadzor mrtvega kota, kamera za vzratno vožnjo | | DA |  |  |
| Dnevne luči | | DA |  |  |
| Meglenke spredaj | | DA |  |  |
| Servo volan – nastavljiv po višini in globini | | DA |  |  |
| Ogrevana zunanja ogledala | | DA |  |  |
| Zaščitni tepihi spredaj, zadaj in v prtljažnem prostoru | | DA |  |  |
| Nameščena opozorilna znaka o prevozu otrok v skladu z zakonodajo | | DA |  |  |
| **BARVA VOZILA** | | |  |  |  |
| Bela | | DA |  |  |
| Vlečna kljuka | | DA |  |  |

Kraj in datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_