**TEHNIČNA SPECIFIKACIJA**

Predmet javnega naročila: **NAKUP 8 + 1 sedežnega kombija z nizkimi emisijami za prevoz otrok in hrane za Osnovno šolo Krmelj**

|  |
| --- |
| **Splošne specifikacije** |

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi takšna vozila, ki bodo v polnosti izpolnjevala predmetne zahteve, pri tem pa predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje tehničnih zahtev. V prospektu je potrebno označiti izpolnjevanje zahteve.

|  |
| --- |
| **Opis predmeta/postavke**  |

Navodila za izpolnjevanje: Ponudnik v stolpec »PONUJENO« vpiše ponujeno vrednost in stran v katalogu ali tehnično specifikacijo, iz katere je vidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ZAHTEVANO** | **PONUJENO** | **Stran katalog oz. drugo dokazilo** |
| Proizvajalec |  |  |  |
| Tip vozila | Kombinirano vozilo |  |  |
| Vrsta vozila | osebno |  |  |
| **OSNOVNE ZAHTEVE** |  |  |  |
| Tip menjalnika | 6-stopenjski menjalnik |  |  |
| Število sedišč | 8 + 1 |  |  |
| **MOTOR (dizelski)**  |  |  |  |
| Prostornina (cm3)  | 1900 - 2000 |  |  |
| Moč motorja (kW) | 105 - 115 |  |  |
| Izpust CO2 (g/km) | < 180 |  |  |
| **KRMILNI MEHANIZEM** |  |  |  |
| Volan / servo (tip)  | Servo (hidravlični ali električni) |  |  |
| **VARNOST** |  |  |  |
| ABS, ASR, ESP  | DA |  |  |
| 2 x AIR BAG | DA |  |  |
| Blokada zagona motorja | DA |  |  |
| Varnostni trikotnik in prva pomoč + vsa obvezna dodatna oprema po zakonu | DA |  |  |
| Rezervno kolo | DA |  |  |
| VRATA | Vgrajen mehanizem, ki med vožnjo zagotavlja avtomatsko zaklepanje vseh vrat vozila oz. stranskih in zadnjih vrat iz notranje strani vozila  |  |  |
| SIGNAL – zvočno opozorilo za vzratno vožnjo z avtomatskim vklopov varnostnih utripalk | DA |  |  |
| **OBLIKA IN DIMENZIJE** |  |  |  |
| Karoserija  | kombinirano vozilo |  |  |
| Število vrat*\*čim lažji dostop do zadnjih sedežev* | 3 vratna – desna drsna\*, zadnja dvižna |  |  |
| Dolžina vozila | Podaljšana verzija |  |  |
| Pogon | Spredaj* *zapora diferenciala ali GRIP CONTROL ali EXTENDED GRIP*
 |  |  |
| Širina vozila (z odprtimi ogledali) | vsaj 2200 mm |  |  |
| Višina vozila | vsaj 1900 mm |  |  |
| Medosna razdalja  | vsaj 3400 mm |  |  |
| Velikost prtljažnega prostora | Dolžina do sedežev vsaj 1100 mm,Širina vsaj 1600 mm |  |  |
| **MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA** |  |  |  |
| Voznikov sedež z nasloni za roke | DA |  |  |
| Dvosedežna klop na sovoznikovi strani | DA |  |  |
| Digitalni tahograf | DA |  |  |
| Klima (dvopodročna), hlajenje zadaj | DA |  |  |
| El. pomik stekel | DA |  |  |
| Centralno daljinski zaklepanje | DA |  |  |
| Parkirni senzorji spredaj in zadaj, nadzor mrtvega kota, kamera za vzratno vožnjo | DA |  |  |
| Dnevne luči | DA |  |  |
| Meglenke spredaj | DA |  |  |
| Servo volan – nastavljiv po višini in globini | DA |  |  |
| Ogrevana zunanja ogledala | DA |  |  |
| Zaščitni tepihi spredaj, zadaj in v prtljažnem prostoru | DA |  |  |
| Nameščena opozorilna znaka o prevozu otrok v skladu z zakonodajo | DA |  |  |
| **BARVA VOZILA** |  |  |  |
| Bela | DA |  |  |
| Vlečna kljuka | DA |  |  |

Kraj in datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_